BACK UP RING

|  |  |
| --- | --- |
| name | dimension |
| BRT-P31 | 31\*37\*1 .25 |
| BRT-P31 .5 | 31 .5\*37 .5\*1 .25 |
| BRT-P32 | 32\*38\*1 .25 |
| BRT-P34 | 34\*40\*1 .25 |
| BRT-P35 | 35\*41\*1 .25 |
| BRT-P35 .5 | 35 .5\*41 .5\*1 .25 |
| BRT-P36 | 36\*42\*1 .25 |
| BRT-P38 | 38\*44\*1 .25 |
| BRT-P39 | 39\*45\*1 .25 |
| BRT-P40 | 40\*46\*1 .25 |
| BRT-P41 | 41\*47\*1 .25 |
| BRT-P42 | 42\*48\*1 .25 |
| BRT-P44 | 44\*50\*1 .25 |
| BRT-P45 | 45\*51\*1 .25 |
| BRT-P46 | 46\*52\*1 .25 |
| BRT-P48 | 48\*54\*1 .25 |
| BRT-P49 | 49\*55\*1 .25 |
| BRT-P50 | 50\*56\*1 .25 |
| BRT-P48A | 48\*58\*1 .9 |
| BRT-P50A | 50\*60\*1 .9 |
| BRT-P52 | 52\*62\*1 .9 |
| BRT-P53 | 53\*63\*1 .9 |
| BRT-P55 | 55\*65\*1 .9 |
| BRT-P56 | 56\*66\*1 .9 |
| BRT-P58 | 58\*68\*1 .9 |
| BRT-P60 | 60\*70\*1 .9 |
| BRT-P62 | 62\*72\*1 .9 |
| BRT-P63 | 63\*73\*1 .9 |
| BRT-P65 | 65\*75\*1 .9 |
| BRT-P67 | 67\*77\*1 .9 |

|  |  |
| --- | --- |
| name | dimension |
| BRT-P3 | 3\*6\*1 .25 |
| BRT-P4 | 4\*7\*1 .25 |
| BRT-P5 | 5\*8\*1 .25 |
| BRT-P6 | 6\*9\*1 .25 |
| BRT-P7 | 7\*10\*1 .25 |
| BRT-P8 | 8\*11\*1 .25 |
| BRT-P9 | 9\*12\*1 .25 |
| BRT-P10 | 10\*13\*1 .25 |
| BRT-P10A | 10\*14\*1 .25 |
| BRT-P11 | 11\*14\*1 .25 |
| BRT-P11 .2 | 11 .2\*15 .2\*1 .25 |
| BRT-P12 | 12\*16\*1 .25 |
| BRT- 12 .5 | 12 .5\*16 .5\*1 .25 |
| BRT-P14 | 14\*18\*1 .25 |
| BRT-P15 | 15\*19\*1 .25 |
| BRT-P16 | 16\*20\*1 .25 |
| BRT-P18 | 18\*22\*1 .25 |
| BRT-P20 | 20\*24\*1 .25 |
| BRT-P21 | 21\*25\*1 .25 |
| BRT-P22 | 22\*26\*1 .25 |
| BRT-P22A | 22\*28\*1 .25 |
| BRT-P22 .4 | 22 .4\*28 .4\*1 .25 |
| BRT-P24 | 24\*30\*1 .25 |
| BRT-P25 | 25\*31\*1 .25 |
| BRT-P25 .5 | 25 .5\*31 .5\*1 .25 |
| BRT-P26 | 26\*32\*1 .25 |
| BRT-P28 | 28\*34\*1 .25 |
| BRT-P29 | 29\*35\*1 .25 |
| BRT-P29 .5 | 29 .5\*35 .5\*1 .25 |
| BRT-P30 | 30\*36\*1 .25 |

|  |  |
| --- | --- |
| name | dimension |
| BRTT-70 | 70\*80\*1 .9 |
| BRT-P71 | 71\*81\*1 .9 |
| BRT-P75 | 75\*85\*1 .9 |
| BRT-P80 | 80\*90\*1 .9 |
| BRT-P85 | 85\*95\*1 .9 |
| BRT-P90 | 90\*100\*1 .9 |
| BRT-P95 | 95\*105\*1 .9 |
| BRT-P100 | 100\*110\*1 .9 |
| BRT-P102 | 102\*112\*1 .9 |
| BRT-P105 | 105\*115\*1 .9 |
| BRT-P115 | 115\*125\*1 .9 |
| BRT-P120 | 120\*130\*1 .9 |
| BRT-P125 | 125\*135\*1 .9 |
| BRT-P130 | 130\*140\*1 .9 |
| BRT-P132 | 132\*142\*1 .9 |
| BRT-P135 | 135\*145\*1 .9 |
| BRT-P140 | 140\*150\*1 .9 |
| BRT-P145 | 145\*155\*1 .9 |
| BRT-P150 | 150\*160\*1 .9 |
| BRT-P150A | 150\*165\*2 .75 |
| BRT-P155 | 155\*170\*2 .75 |
| BRT-P160 | 160\*175\*2 .75 |
| BRT-P165 | 165\*180\*2 .75 |
| BRT-P170 | 170\*185\*2 .75 |
| BRT-P175 | 175\*190\*2 .75 |
| BRT-P180 | 180\*195\*2 .75 |
| BRT-P185 | 185\*200\*2 .75 |
| BRT-P190 | 190\*205\*2 .75 |
| BRT-P195 | 195\*210\*2 .75 |
| BRT-P200 | 200\* 215\*2 .75 |

|  |  |
| --- | --- |
| name | dimension |
| BRT-P205 | 205\*220\*2 .75 |
| BRT-P209 | 209\*224\*2 .75 |
| BRT-P210 | 210\*225\*2 .75 |
| BRT-P215 | 215\*230\*2 .75 |
| BRT-P220 | 220\*235\*2 .75 |
| BRT-P225 | 225\*240\*2 .75 |
| BRT-P230 | 230\*245\*2 .75 |
| BRT-P235 | 235\*250\*2 .75 |
| BRT-P240 | 240\*255\*2 .75 |
| BRT-P245 | 245\*260\*2 .75 |
| BRT-P250 | 250\*265\*2 .75 |
| BRT-P255 | 255\*270\*2 .75 |
| BRT-P260 | 260\*275\*2 .75 |
| BRT-P265 | 265\*280\*2 .75 |
| BRT-P270 | 270\*285\*2 .75 |
| BRT-P275 | 275\*290\*2 .75 |
| BRT-P280 | 280\*295\*2 .75 |
| BRT-P285 | 285\*300\*2 .75 |
| BRT-P290 | 290\*305\*2 .75 |
| BRT-P295 | 295\*310\*2 .75 |
| BRT-P300 | 300\*315\*2 .75 |
| BRT-P315 | 315\*330\*2 .75 |
| BRT-P320 | 320\*335\*2 .75 |
| BRT-P335 | 335\*350\*2 .75 |
| BRT-P340 | 340\*355\*2 .75 |
| BRT-P355 | 355\*370\*2 .75 |
| BRT-P360 | 360\*375\*2 .75 |
| BRT-P375 | 375\*390\*2 .75 |
| BRT-P385 | 385\*400\*2 .75 |
| BRT-P400 | 400\*415\*2 .75 |

|  |  |
| --- | --- |
| name | dimension |
| BRT-G25 | 25\*30\*1 .25 |
| BRT-G30 | 30\*35\*1 .25 |
| BRT-G35 | 35\*40\*1 .25 |
| BRT-G40 | 40\*45\*1 .25 |
| BRT-G45 | 45\*50\*1 .25 |
| BRT-G50 | 50\*55\*1 .25 |
| BRT-G55 | 55\*60\*1 .25 |
| BRT-G60 | 60\*65\*1 .25 |
| BRT-G65 | 65\*70\*1 .25 |
| BRT-G70 | 70\*75\*1 .25 |
| BRT-G75 | 75\*80\*1 .25 |
| BRT-G80 | 80\*85\*1 .25 |
| BRT-G85 | 85\*90\*1 .25 |
| BRT-G90 | 90\*95\*1 .25 |
| BRT-G95 | 95\*100\*1 .25 |
| BRT-G100 | 100\*105\*1 .25 |
| BRT-G105 | 105\*110\*1 .25 |
| BRT-G110 | 110\*115\*1 .25 |
| BRT-G115 | 115- 120\*1 .25 |
| BRT-G120 | 120\*125\*1 .25 |
| BRT-G125 | 125\*130\*1 .25 |
| BRT-G130 | 130\*135\*1 .25 |
| BRT-G135 | 135\*140\*1 .25 |
| BRT-G140 | 140\*145\*1 .25 |
| BRT-G145 | 145\*150\*1 .25 |

|  |  |
| --- | --- |
| name | dimension |
| BRT-G150 | 150\*160\*1 .9 |
| BRT-G155 | 155\*165\*1 .9 |
| BRT-G160 | 160\*170\*1 .9 |
| BRT-G165 | 165\*175\*1 .9 |
| BRT-G170 | 170\*180\*1 .9 |
| BRT-G175 | 175\*185\*1 .9 |
| BRT-G180 | 180\*190\*1 .9 |
| BRT-G185 | 185\*195\*1 .9 |
| BRT-G190 | 190\*200\*1 .9 |
| BRT-G195 | 195\*205\*1 .9 |
| BRT-G200 | 200\*210\*1 .9 |
| BRT-G205 | 205\*215\*1 .9 |
| BRT-G210 | 210\*220\*1 .9 |
| BRT-G220 | 220\*230\*1 .9 |
| BRT-G230 | 230\*240\*1 .9 |
| BRT-G240 | 240\*250\*1 .9 |
| BRT-G250 | 250\*260\*1 .9 |
| BRT-G260 | 260\*270\*1 .9 |
| BRT-G270 | 270\*280\*1 .9 |
| BRT-G280 | 280\*290\*1 .9 |
| BRT-G290 | 290\*300\*1 .9 |
| BRT-G300 | 300\*310\*1 .9 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |